# Souřadnice

Prvek Souřadnice umožňuje zápis souřadnic GPS zobrazeného území, který musí být proveden ve strojově čitelném formátu (viz ZP 5.2.6).

K dispozici je funkcionalita Načtení souřadnic ze souboru ve formátu KML, GML nebo WKT.

Další možností je zkopírování a vložení souřadnic z portálu Mapy.cz ve tvaru dle systému WGS84 (pořadí N, E).

Příklad: 49.5765442N, 14.3965617E

Souřadnice mohou být také přímo editovány ve značkovacím jazyku WKT, který je v Elza použit pro zobrazení tohoto prvku popisu i jeho technické uložení v databázi.

Příklady:

POINT (14.3965617 49.5765442)

LINESTRING (14.3965528 49.5765909,14.4172300 49.5551484)

POLYGON ((14.3828494 49.5976066,14.3829031 49.5971094, 14.3842817 49.5971546,14.3842281 49.5976379, 14.3828494 49.5976066))