.. _ZP2015_PP_Souradnice:

============
Souřadnice
============

Prvek *Souřadnice* umožňuje zápis souřadnic GPS zobrazeného území,
který musí být proveden ve strojově čitelném formátu (viz ZP 5.2.6).

K dispozici je funkcionalita **Načtení souřadnic ze souboru** ve formátu KML, GML nebo WKT.

.. image:: resources/souradnice_ze_souboru.png
      :align: center

Další možností je zkopírování a vložení souřadnic z portálu **Mapy.cz** ve tvaru dle systému WGS84 (pořadí N, E).

*Příklad: 49.5765442N, 14.3965617E*


Souřadnice mohou být také přímo editovány ve **značkovacím jazyku WKT**,
který je v Elza použit pro zobrazení tohoto prvku popisu i jeho technické uložení v databázi.

*Příklady:*

*POINT (14.3965617 49.5765442)*

*LINESTRING (14.3965528 49.5765909,14.4172300 49.5551484)*

*POLYGON ((14.3828494 49.5976066,14.3829031 49.5971094,
14.3842817 49.5971546,14.3842281 49.5976379,
14.3828494 49.5976066))*

